Codeks Konfiguracija

0. Tokom instalacije Windows 10 nazvati računar (sa smislenim imenom) zbog budućeg imena servera.

1. Skinuti Microsoft SQL Server 2019 Express: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=101064
2. Nakon pokretanja instalacijskog programa odabrati „Custom“ instalaciju.
3. Nakon intaliranati u sklopu instalacijskog programa:
a) odabrati prvu opciju „New SQL Serve stand-alone installation or add features to an existing installation“
b) prihvatiti terms and conditions na „License Terms“ i kliknuti next na „Product Updates“ tabovima
c) Na „Install Rules“ tabu 3 results bi trebala biti zelena, dok kod Windows Firewalla je znak upozorenja – to je OK.
d) Na „Feature Selection“ tabu otkačiti „Machine Learning Services...“, ostalo ostaviti kako jeste.
e) Na „Instance Configuration“ ostaviti sve kako jeste
f) Na „Server Configuration“ pod „Collation“ odabrati SQL_Croatian_CP1250_CS_AS kako bi se afrikati mogli pravilno prepoznati i sinhronizirati, ostalo ostaviti kako jeste
g) Na „Database Engine Configuration“ odabrati „Mixed Mode“ kao Authentication Mode i kreirati password za system administratora sa username-om „sa“. Taj password je: noi$yMark99
h) Nakon prethodnog koraka će se nastaviti instalacija i potrebno je potvrditi da je status svega zelen.

4. Skinuti SSMS i instalirati bez ikakvih dodatnih konfiguracija: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16
5. Nakon instalacije pokrenuti SSMS-a i spojiti se na novokreirani SQL Server koristeći „sa“ usera i njegov password i potom:
a) Kreirati novu bazu „codeksbaza“ (desni klik na Databases ispod imena servera i new database opcija) i staviti pod „Options“ tabom da je „Collation“ Croatian_CS_AS
b) Nakon kreiranja baze pod Security (od Servera, NE BAZE) -> Users uraditi desni klik i odabrati „New Login“
c) Odabarti SQL Server Authentication, staviti default baza „codeksbaza“, a za user mapping staviti isto tu bazu i dati mu sve permisije pod svim tabovima i kreirati kao login name: codeksuser i password: !voryMass33

6. Skinuti Codeks TA Advanced version 10.2311.2.19129 (kliknuti veliko download dugme, ne pdf manual): https://jantar.si/en/downloads/codeks-ta-advanced/  (ovaj link se može naći i u excel dokumentu sa licencama)
7. Instalirati sa sljedećim postavkama:
a) Jezik: hrvatski
b) Database Selection: ostaviti već odabrani „Microsoft SQL Server“ i 64bit Codeks
c) Username „codeksuser“ i password koji je već napravljen za „codeksbaza“ bazu
d) Za Server otići na SSMS i desni klik na ime servera -> Properties i kopirati puno ime: DESKTOP-JIEPCF8\SQLEXPRESS, a za Database unijeti codeksbaza
e) Kada zatraži licencu unijeti onu iz Excel tabele: 2MV7M-V3380-PF404-8Y2BF-V2V1A-8HTDP
f) Nakon unosa licence staviti „Poduzeće“: SZZSBK, Email: nesa@bih.net.ba, Država: BiH - SPREMI
g) Username i password za pristupanje Codeks stranici je „admin“, a URL: http://localhost:9090/
h) Nakon instalacije otići na SSMS i potvrditi pod „Tables“ u bazi „codeksbaza“ da su dodane nove tabele (ne zaboravi uraditi desni klik i refresh prije toga nad serverom)
8. Skinuti i instalirati Codeks Tools (ovo služi za konfigurisanje i dodavanje kontrolera i kamera): https://jantar.si/en/downloads/other-downloads/
9. Instalirati sa sljedećim postavkama:
a) Ništa drugo birat (jezik je automatski engleski i dopustiti da se setup do kraja završi sam)
b) Nakon toga unijeti IP Adresu kontrolera, koja je u ovom slučaju bila 192.168.110.141 (NAPOMENA da i računar na kojem je instaliran Codeks Tools mora biti u istoj mreži lokalnoj, koja je u ovom slučaju stavljena da mu bude 192.168.110.140)
c) Pritisnuti na „Find controllers on selected line“ bez ikakvih dodatnih izmjena konfiguracije (samo potvrdi da je port već stavljen na 1001 kojeg koristi i kontroler)
d) Nakon toga pritisnuti na „Connect Controller“ (NAPOMENA: po Jantarovoj dokumentaciji istaknuto je da jedan uređaj može komunicirati istovremeno samo sa jednim programom/servisom. To znači da ako imate upaljen „Codeks Service Manager“ onda nećete moći pronaći kontroler. Prvo morate STOP-irati Codeks Service i onda pokušati pretragu.)
e) 
10. Spojiti kontroler sa Codeks Service Manager na SKLOPOVLJU:
a) Otići na http://localhost:9090/ i unijeti login informacije i otvoriti „Sklopovlje“.
b) Kliknuti na „Dodaj Lokcaiju“ i odabrati „organizacija“. Tu staviti pod imenom: SZZSBK-Travnik.
c) Kliknuti na „Dodaj Lokaciju“ i odabrati „zgrada“. Tu staviti pod imenom: Centrala (moja preporuka vam je da napravite samo jednu organizaciju „SZZSBK“ i onda napraviti 14 zgrada i samo ih nazvati po mjestima „Travnik“, „Vitez“, jer su ovo samo logične cjeline, ne utječu ništa na sam kontroler i postavke, već estetski kako je bolje čitati interface)
d) Kako bi se dodao kontroler i komunikacijska liniju istovremeno kliknuti na „Dodaj sklopovlje“.
e) Kliknuti na „dodaj komunikacijsku liniju“. Pod imenom se može staviti nešto npr.  „CommLinija1“. Od ostalih postavki treba odabrati lokaciju i odabrati najniži nivo, koji je u našem slučaju zgrada i to specifično „Centrala“, a za ostalo samo potvrditi da IP Adresa i Port odgovaraju onom koji je zadan kontroleru, koji je u ovom slučaju 192.168.110.141:1001
f) Nakon što se klikne na dugme „Spremi“, te onda će biti otvoren novi prozor gdje ćete potvrditi da je odabrana novokreirana komunikacijska linija i kliknuti na dugme „Sljedeći“ (nemoj još kliknuti na „zatvori“)
g) Ovaj novi prozor služi za dodavanje kontrolera i spajanej na komunikacijsku liniju i lokaciju. Kliknuti na „Pronađi kontrolere“ i iz novog prozora odabrati kontroler koji ste konektovali u Codeks Tools. Ovdje treba samo promijeniti lokaciju na onu koju želite, i eventualno promijeniti ime, ostalo ne treba ništa podešavati već samo potvrditi da je to taj kontroler.
h) Kliknuti na „Spremi“ i sada bi se trebao otvoriti novi prozor gdje će biti ispisani svi spojeni kontroleri na komunikacijskoj liniji (u našem slučaju to je samo jedan“ i nakon što se potvrdi da pored kontrolera ima zeleni tačnik kliknuti na X i zatvoriti prozor. Na novom prozoru kliknuti „Završi“.
i) Ako vam pored novokreniane komunikacijske linije i dodanog kontrolera stoji znak žuti znak upozorenja, a ne zeleni tačnik onda pritisnuti „osvježi komunikaciju“ i potom otvoriti „status komunikacije“. Ovdje imate dva broja X/Y, gdje X govori koliko je testova prošlo uredu, a Y govori koliko je testova palo. U idealnom slučaju Y bi trebao biti 0, a X bi se trebao povećavati svakih par sekundi.
j) Ovako bi trebalo izgledati ako je sve prošlo OK:
[image: ]

11. Kreiranje korisnika:
Otići u sklopu Service Managera na „Korisnici“ i kliknuti na „Dodaj korisnika“.
Zadati mu ime, prezime, šta je već potrebno i kliknuti da se omogući radno vrijeme.
Konačno, pritisnuti na „Čitaj karticu“ i pratiti instrukcije na novom prozoru, a to znači približavanje kartice za tog korisnika ispred čitača: 3287135931.



IP Adresa Kontroler+Čitač Regis H-3-B je: 192.168.110.141:1001
Telemach pass: admin123!

12. Aktivacija kamere 
Kamera je HikVision DS-2CD2121G0-!, 2,8mm, 2MP
Defultna adresa IP: 192.168.1.64
Skinemo SADP Tools, pokrenemo. Napravimo „refresh“ i prikaže se u prvom redu kamera sa statusom INACTIVE. Klikom ( staviti kvačicu ) na početku reda da bi označili tu kameru i onda imamo mogućnost AKTIVACIJE na desnoj strani prozora. Traži da se postavi novi pass, u našem slučaju smo stavili : A19711971! Nakon toga je status prešao u ACTIVE.
Izmjena IP sdrese. U redu gdje je IP sdresa, postavimo novu adresu i idemo na Modify ( prethodno traći da se ukuca administratorski password, koji smo ranije kreirali (iznad ).
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13. Dodavanje Kamere u Codeks Service Manager
a) Otvoriti Codeks Service Manager i kliknuti na „licenses“
b) U novom prozoru kliknuti na „dodaj licencu“ i potom unijeti kod za IP kameru
c) Nakon dodavanja kliknuti na spremi i potvrditi da se pojavio drugi red sa kamerom
d) Ako je status Codeks Service Managera bio „running“ kliknuti na STOP i onda ponovno START kako bi se „osvježila“ stranica i pojavila kamera u Meniju kao na slici dole:
[image: ]
e) Kako bi se dodala kamera u Codeks Manageru potrebno je otići na SKLOPOVLJE i otići na najniži lokacijski nivo (to može biti organizacija, zgrada, prolaz), i preporučuje se da se ode na Prolaz. Uraditi desni klik i opcija „Uredi lokaciju“ i onda u polje IP Kamera URL unijeti: http://admin:A19711971!@192.168.110.64/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
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